景东县医院内分泌、风湿免疫老年病科病床采购项目需求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 需求 |
| 1 | ABS单摇病床 | 40 | 张 |  |  | 1.不带脚轮;2.床头床尾采用ABS高级工程塑料一次成形，外形美观、装卸自如，可靠耐用;3.内藏ABS手摇把，摇杆采用过载保护系统;4. 铝合金折叠式护栏、单触式手柄操作，带有防夹手的滑动分垫，带床垫、带鞋盆架;6.能摇起角度:头部0-75°;7.规格尺寸：2050x980x500mm（长x宽x高）；8.颜色：天蓝色，需提供多张床的彩色细节图片，焊接的彩色细节图片；9.要求有医疗器械注册证；10.主框采用优质方管≥40mmX80mmX1.5规格焊接，床面采用≥1.0厚冷轧钢板成形，整体床经过二度磷化后静电喷涂，品质达到国家标准，可承重200公斤以上。11.配床垫采用优质椰棕30mm厚+优质海绵30mm+防水布套子组成，液体不渗透表层且擦拭容易，透气性好。 |
| 2 | ABS双摇带轮病床 | 4 | 张 |  |  | 1.带高级聚胺胎、高抗磨的静音制动脚轮；2.床头床尾采用ABS高级工程塑料一次成形，外形美观、装卸自如，可靠耐用;3.内藏ABS手摇把，摇杆采用过载保护系统;4.铝合金折叠式护栏、单触式手柄操作，带有防夹手的滑动分垫，带床垫、带鞋盆架;6.可升降角度:头部0-75°，腿部0-40°；7.规格尺寸：2050x980x500mm（长x宽x高）；8.天蓝色，需提供多张床的彩色细节图片，焊接的彩色细节图片；9.要求有医疗器械注册证10.主框采用优质方管≥40mmX80mmX1.5规格焊接，床面采用≥1.0厚冷轧钢板成形，整体床经过二度磷化后静电喷涂，品质达到国家标准，可承重250公斤以上。11.配床垫采用≥优质椰棕30mm厚+优质海绵30mm+防水布套子组成，液体不渗透表层且擦拭容易，透气性好。 |
| 3 | ABS医用床头柜 | 45 | 个 |  |  | 1.颜色：天蓝色；2.ABS医用环保材料；3.规格尺寸：480x480x760mm(长x宽x 高)3.折叠挂毛巾杆 |