一、项目名称：景东县人民医院医用监护仪采购项目

|  |
| --- |
|  |

采购内容及预算：采购医用监护仪5台，预算单价9500元/台，总预算47500元。

**二、监护仪性能技术参数要求**

* 1. 均为一体式便携监护仪，适合成人、儿童、新生儿患者。
	2. 无风扇设计，降低环境噪音干扰。
	3. 防水等级≥ IPX1。
	4. 彩色 LCD/LED 背光显示屏，屏幕≥10英寸，分辨率≥800×600。
	5. 支持多种显示界面：趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面。
	6. 标准配置均支持：心电（ECG）、呼吸、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉搏、体温监测，适用于成人、小儿、新生儿。
	7. ECG 多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联，提升抗干扰能力。
	8. 智能导联脱落监测，个别导联脱落时仍可保持监护。
	9. 支持PI 血氧灌注指数显示，有效反映血氧灌注情况。
	10. 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术，优化低灌注场景下的监测准确性。
	11. 无创血压（NIBP）测量范围覆盖成人、小儿、新生儿，支持动态血压分析及心率变化统计（如平均心率、昼夜心率分布等）。
	12. 具备三级声光报警，参数报警级别可调。
	13. 支持患者配置 U 盘导入 / 导出（成人、小儿、新生儿三种配置）。
	14. 标配锂电池工作时间≥4 小时，可选高容量电池。
	15. 支持附件收纳设计（如导联线管理），提升床旁设备管理效率。

**三、本项目采用综合评分（不承诺选择最低价，若同品牌、同型号、同服务选低价），评审标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 供应商公司资质及产品资质 | 质保及售后服务 | 设备参数需求 |
| 30 | 10 | 30 | 30 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购设备报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。
2. 公司及产品资质，根据供应商和产品的资质进行评分，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 质保及售后服务，根据供应商提供的售后服务承诺及质保期进行评分，第一个档次：21～30分，第二个档次：11～20分，第三个档次：1～10分。

4、设备参数需求，不满足一项扣1分。