项目名称：景东县人民医院阴道炎治疗仪采购项目

项目预算：100000元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| A | 阴道炎治疗仪 | 5 | 台 | 20000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） | | 小写： 元；大写： 元整 | | | | | | |
| 注：1、预计采购5台，请报5台的价格，科室要求先购置3台，确定使用没有问题，能满足科室需求，再考虑采购后续的2台。  2、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内。 | | | | | | | | |

A标段技术参数

1、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。

2、微波频率：2450±30MHz；输出功率：治疗0至100W可调；理疗0至40W可调。

3、辐射器电压驻波比：≤3

4、微波辐射泄漏：≤10mW/cm2

5、理疗定时时间 不大于30分钟、时间定时时间为1-99秒

6、输入功率不大于400VA

7、工作方式：脉冲波、连续波

8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。

9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。

10、提供脉冲波、连续波 两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。

11、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。

12、▲辐射器配置

圆形辐射器（理疗探头）不小于3只（直径从15毫米-100毫米不等） 热凝器（治疗探头）不小于 9只

13、脚踏开关符合YY 1057-2016的要求。

14、热凝治疗符合YY 0838-2011的要求。

15、安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.6-2007的要求。

16、脚踏开关进液防护级别不小于IPX8。

17、豪华推车，配有静音轮，原厂整机质保不小于两年。

**A标段采用综合评分，评审标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备报价 | 公司资质 | 售后服务 | 参数需求 |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

1. 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。
2. 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求，第一个档次：6～10分，第二个档次：1～5分。
3. 售后服务根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。
4. 参数需求40分，无法满足带星号▲参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。